文创园区市政基础设施设备情况汇总

一、市政道路及附属设施设备

（一）管理范围。文创园区市政管理道路共计27条，其中主支干道20条，南环区段1段，从鹏矗隧道西出口以东至藏热桥头，桥梁2座，水渠17条。

（二）道路及附属设施统计。道路长度24412.1m，沥青道路面积417361.81㎡，人行道面积131701.26㎡，路缘石长度147596m，树池4959个，污水管网33104.91m，雨水管网33484.51m，雨水井盖745个，污水井盖1461个，给水井盖917个，电力井盖653个，雨篦子26467个，道路标线23841.42㎡，铸铁路桩425个，石柱路桩197个，围栏、围墙3716m，停车场5个。

（三）水渠统计。主支沟共计17条，长度14654m，护栏25189.94m，两侧人行步道面积70890.93㎡，沿途谷坊16座，拦沙坝1座，沉砂池54座。主沟上游滚水坝2.5m，中下游滚水坝深度1.2m，支沟沉砂池深度0.8m。

二、道路环卫、公厕、广告作业

（一）作业道路。道路共计23条，道路长度24412.1m，沥青道路面积417361.81㎡，人行道面积131701.26㎡，停车场5座，公园3座。其中两分类垃圾箱152个，三分类垃圾箱11个，四分类垃圾箱194个，大型垃圾分类宣传箱4个；道路公益展板15个（面积45.59㎡），公示牌17个，公益广告牌1处；大型公交站台5个，（含构筑物面积28.79㎡，显示屏5个，监控10个，广告面28面，座椅10把），中型公交站14个（含构筑物面积14.05㎡，显示屏14个，监控26个，广告面50面，座椅25把），小微型公交站13个（含面积14㎡，广告面2个）；围挡、草皮、喷绘布3121m，护栏3037m，行人休息凳90个，交通指示牌244面。

（二）公厕基础数据。公厕共计21间，合计面积1389.58㎡，涵盖玻璃窗户133面，木门67扇，玻璃门47面，制度表57面，小便池67个，蹲便池146个，坐便池24个，爱心间马桶21个，爱心扶手73个，婴儿放置台10个，取暖器50台，水龙头107个，洗手池92个，洗手池热水器28台，镜子41面，墩布池14个，高压软管204根，三角铁4个，卷纸盒54个，洗手液放置盒103个。

三、电力基础设施

（一）变压器。路灯变压器共计30台，其中50kva变压器20台，80kva变压器4台，30kva变压器2台，100kva变压器3台，800kva变压器1台，水厂加压泵变压器8台，功率由100至630kva不等。

（二）路灯。各类路灯主线44620m，园区路灯923盏，其中12m/400W路灯111盏（含在建62盏），10m/300W路灯288盏，8m/80W路灯524盏；行人红绿灯122台，行车红绿灯66台，监控96个，灯箱装饰1448对。

（三）交通指示牌。指路标识牌50个，景区指示牌43个，交通组合标识60个，警示牌1处。

（四）亮化项目。项目涵盖28处，各类电力灯条19036.4m，各类装饰灯具483套，其中X4洗墙灯（DC24V;18W）10458m，X4a洗墙灯(DC24V;9W)167m，X4b洗墙灯(DC24V;5W）96m，L-1线条灯（DC24V;12W）8156m，L1a线条灯（DC24V;6W）79m，L1b线条灯（DC24V;3.6W）80.4m，TG7投光灯（AC220V;

18W;5000K）200套，TG8投光灯（AC220V;54W;5000K）80套，TG2投光灯（AC220V;54W;2700K）167 套，TG5投光灯（AC220V;12W;色温:暧白2700K）36套。

（五）南环电力设施。南环滨河公园变压器2台，各类高压电缆线9780.4m，南环路灯209盏，藏热桥路灯34盏，低压路灯主线1250m，迎亲桥路灯52盏，主线14268m；鹏矗隧道内LED灯636个，变压器1台，发电机1台，各类电缆线30072m。

四、基础绿化

各类行道树7229棵，其中柳树2323棵，油松1021棵，雪松422棵，香花槐880棵，国槐572棵，云杉352棵，樟子松25棵，侧柏185棵，桃树25棵，苹果树4棵，柏树121棵，红叶李22棵，榆树434棵，杨树735棵，红叶碧桃97棵，紫薇树16棵。主干道绿化带面积12476.66㎡（不含项目内容），绿化带草坪138436.03㎡，荒地绿化面积213661.27㎡。

五、公园基础设施设备

公园共有三座，合计面积696842.16㎡。一是藏戏林卡公园，树木299株，绿化面积12652㎡，景观亭25.9㎡，游廊78.6m，硬化面积710㎡，健身器材12个，路灯54杆，监控16个，提示牌1个；二是静思湖公园，护栏825.4m，彩砖人行道5615.62m，凉亭5座，游廊休息亭4座，湖面廊道209.7m，沥青木板443.24㎡；三是云天湖公园，护栏1671m，彩砖人行道6863.16㎡，凉亭10座，湖面廊道480m，沥青木板443.24㎡。各类观赏性乔木2953棵，草坪面积29989㎡，观赏性灌乔木3431株，绿篱地被9897㎡，综合服务中心一座，建筑面积2256.15㎡，室外公厕一座97.94。

六、绿色围城项目

（一）绿化。红叶柳981棵，旱柳747棵，旱柳胸径4cm769株，旱柳胸径10cm30棵，白皮松1370棵，白皮松苗高>1.5米的158棵，红叶李地径5cm140株，红花月季12株/㎡（共60㎡），黄花月季12株/㎡（共60㎡），种植乔木528株，灌木929㎡，草坪3548㎡。

（二）电力系统。照明配电箱1台，草坪灯41套，柱头灯17套，变压器一台，增压泵1台，配电箱1台，电缆223.8米。

（三）喷灌系统。PP-R给水管De63共96米，蓄水箱400㎥，引水管1200米，PE90管12684米，PE50管18831米，喷灌系统2663.7米，防洪渠21米，90管1500米，50管1300米。

（四）基础设施。荷兰网477857米，园路283㎡，围栏943米，坐凳26米，沉砂池1座。

七、日常管理内容

（一）工程日常管理。对路面下沉、凹凸、破损等情况进行维修，对管道堵塞、损坏、塌陷等情况及时修复整改，定期清理管道内淤泥杂物，保证管道通畅，对井盖缺失、井座破损，井盖整体下沉、凸起等与路面不平整情况及时修复整改，定期清理井内淤泥等杂物。对路桩损坏、松动、移位、缺失、污渍的情况及时修复整改，做到牢固、美观，对园区市政道路两侧围栏进行焊接、喷漆等养护管理，对水渠及公园附属设施设备进行维护，对水渠内部进行维修和清淤疏浚等。

（二）环卫业务日常管理。负责园区公共区域、合同签订区域垃圾收运，环卫附属设施日常清洁和破损维护，公益广告审查和管理，负责环境卫生和各类迎检任务，对园区围挡、围挡草皮和喷绘广告进行破损维护和更新，对公厕、公园等区域进行清洁、维修、维护、更新进行管理，对公交站等设施设备进行维护、更新和广告管理。

（三）电力日常管理。对园区公共区域路灯及附属主线，变压器和其附属高压线路进行管护，对损坏灯杆、底座、线路、灯具等设施进行及时更换，配合水厂工作对水厂附属电力设施设备进行维护维修，对各类临时用电、线路改造进行提出方案和落实实施。

（四）绿化日常管理。对园区公共绿化植被进行各类型的精心养护管理，完成春季耕种、种植、枯树枯木清理更换、病虫害防治、树木修剪定型、草坪种植养护，空地、荒地绿化整治，绿化带管理、树木选品培育等任务。

（五）其他工作。配合管委会进行各类突击性迎检整治，各类节假日、重大活动供水供电环境卫生等整治类工作，对无人管理区域或争议区域进行综合整治，开展各类应急、抢险维修，协助村居、社区、企业、小区进行各类民生类应急处理工作。